**Компания**  **Точмаш-Урал**

**тел. 286-19-84,** [**www.tochmash-ural.ru**](http://www.tochmash-ural.ru)

 **Прайс-лист**

 **Раздел: Отделочные работы.**

**Стены: подготовительные работы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Работы** | **ед. изм.** | **Цена, руб.** |
| **Демонтаж ж/б стены**  | **м.кв.** | **От 1000** |
| **Демонтаж кирпичной стены**  | **м.кв.** | **от650** |
| **Демонтаж гипсовой стены**  | **м.кв.** | **500** |
| **Демонтаж ГКЛ перегородки** | **м.кв.** | **350** |
| **Демонтаж деревянной перегородки** | **м.кв.** | **600** |
| **Демонтаж шкафа встроенного** | **шт.** | **650** |
| **Демонтаж плитки кафельной, искусственного камня** | **м.кв.** | **100** |
| **Демонтаж плитняка** | **м.кв.** | **260** |
| **Прорезка проемов под двери, окна в ж/б стене** | **м.кв.** | **от 5000** |
| **Прорезка проемов под двери, окна в кирпичной стене** | **м.кв.** | **от****4000** |
| **Прорезка проемов под двери, окна в гипсовой стене** | **м.кв.** | **от****2500** |
| **Прорезка проемов под двери, окна в ГКЛ перегородке** | **м.кв.** | **от 1500** |
| **Формирование проема** | **шт.** | **от 1000** |
| **Очистка стен от штукатурки** | **м.кв.**  | **150** |
| **Монтаж сетки под штукатурку** | **м.кв.** | **80** |
| **Грунтовка стен на 1 раз** | **м.кв.**  | **20** |
| **Грунтовка стен на 2 раза** | **м.кв.** | **40** |
| **Шлифовка стен** | **м.кв.** | **50** |
| **Шпаклёвка стен** | **м.кв.**  | **200** |
| **Перетирка штукатурки** | **м.кв.** | **200** |
| **Оштукатуривание стен (по плоскости)** | **м.кв.**  | **350** |
| **Монтаж маяков (по уровню)** | **м.кв.**  | **150** |
| **Оштукатуривание стен по маякам с полной геометрией (плоскость, уровень, угол 90 градусов)** | **м.кв.**  | **600** |
| **Выравнивание угла штукатуркой** | **м.п.** | **400** |
| **Выравнивание откоса штукатуркой** | **м.п.** | **400** |
| **Выравнивание примыкания стены к полу или потолку, под плинтус или багет** | **м.п.** | **400** |
| **Ремонт трещин стен** | **м.кв.** | **200** |
| **Грунтовка стен бетона контактом** | **шт.** | **60** |

**Как любой строитель-профессионал, мы обязаны донести до заказчика, что любой ремонт особенно вторичного жилья начинается с демонтажа и подготовительных работ.**

 **После чего производится черновая отделка. В нее часто входят: оштукатуривание стен, выравнивание поверхности, заливка полов, монтаж перегородок, коробов.**

 **Только после выполнения различных подготовительных работ возможна качественная чистовая отделка.**

 **Перед штукатуркой, шпаклевкой, нанесением грунта необходимо очистить стены, потолок от нанесенных ранее материалов, которые потеряли свои свойства от времени и начали отслаиваться.**

 **Грунт предназначен для удаления пыли и схватывания поверхности. Это необходимо для лучшего склеивания клеевых смесей с поверхностью.**