**Компания**  **Точмаш-Урал**

**тел. 286-19-84, www.tochmash-ural.ru**

 **Прайс-лист**

 **Раздел: Отделочные работы.**

**Потолок: подготовительные работы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Работы** | **ед. изм.** | **Цена, руб.**  |
| **Демонтаж подвесного потолка** | **м.кв.**  | **от 100** |
| **Демонтаж плитки кафельной, искусственного камня** | **м.кв.** | **100** |
| **Демонтаж антресоли встроенной** | **шт.** | **500** |
| **Очистка потолка от штукатурки** | **м.кв.**  | **250** |
| **Монтаж сетки под штукатурку** | **м.кв.** | **150** |
| **Грунтовка потолка на 1 раз** | **м.кв.**  | **30** |
| **Грунтовка потолка на 2 раза** | **м.кв.** | **40** |
| **Шлифовка потолка** | **м.кв.** | **50** |
| **Шпаклёвка потолка** | **м.кв.**  | **250** |
| **Перетирка штукатурки** | **м.кв.** | **100** |
| **Оштукатуривание потолка** | **м.кв.**  | **350** |
| **Установка маяков** | **шт.** | **200** |
| **Штукатурка потолка по маякам** | **м.кв.**  | **550** |
| **Ремонт трещин потолка** | **м.кв.** | **260** |
| **Заделка рустов плит перекрытий** | **м.п.** | **200** |

 **Монтаж сетки под штукатурку необходим при слое штукатурки свыше 20 мм. Сетка также является основой крепления для штукатурки и защищает ее от трещин.**

**Пол: подготовительные работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **работы** | **ед. изм.** | **Цена, руб.** |
| **Демонтаж деревянного пола** | **м.кв.**  | **200** |
| **Демонтаж плитки кафельной, искусственного камня** | **м.кв.** | **100** |
| **Демонтаж плитняка**  | **м.кв.**  | **200** |
| **Демонтаж лаг с креплением** | **м.п.** | **65** |
| **Демонтаж плинтуса** | **м.п.** | **65** |
| **Демонтаж линолеума, ковролина** | **м.кв.** | **65** |
| **Демонтаж стяжки до 50 мм** | **м.кв.** | **300** |
| **Демонтаж порожка** | **шт.** | **50** |
| **Монтаж гидроизоляции пола** | **м.кв.** | **200** |
| **Грунтовка пола** | **м.кв.**  | **50** |
| **Устройство чистовой стяжки (гипсовой)** | **м.кв.**  | **300** |
| **Устройство цементной стяжки 10-50 мм** | **м.кв.** | **400** |
| **Устройство армированной стяжки (по маякам)** | **м.кв.**  | **450** |
| **Устройство керамзитово-цементной стяжки (облегченной)** | **М.кв.** | **350** |
| **Установка маяков** | **м.кв.** | **150** |
| **Демонтаж маяков** | **шт.** | **80** |
| **Ремонт трещин стяжки** | **м.п.** | **350** |
| **Устройство керамзитовой подушки** | **м.кв.**  | **150** |